

Snabbguide för sändning - LiveArena

# Utrustning

* Dator
* Kamera



**för**

**datorn**

mps123

* Stativ
* Trådlöst tangentbord
* Kablar

# Förberedelser


* Ställ i ordning produktionsutrustningen.
* Anslut till internet.
* Anslut kameran till datorn med HDMI kabeln.
* Ta bort skärmskyddet från framsidan av datorn.
* Slå på strömbrytaren och starta datorn.

# Börja sändningen

* Öppna Cromecast tryck på hemknappen eller LiveArena Broadcast. Logga in med era inloggningsuppgifter, de skall ligga sparade så ni bara kan trycka ok.



* Klicka på “Live” och välj den match som du ska sända.
* Bredvid “Ingest URL” finns en ”kod”. Det är en unik kod för ditt event, som du behöver för att sända.
* Ingest URL koden skapas och kan kopieras härifrån en (1) timme innan sändningen ska börja .
* Kopiera hela koden genom att klicka på den blå rutan (Copy to clipboard) till höger i bilden nedan.




* Gå tillbaka och starta programmet LiveArena Wirecast.
* Klicka på inställningar (markerad med en rosa cirkel i bilden nedan) alternativt ”output” och ”output settings”.



* Hitta överskriften på vänster sida i fönstret som heter “RTMP Server” (2). Nytt, se LiveArena 3500.
* Under ”RTMP Server” finns det flera rader som startar med LiveArena. Klicka på den första raden så den markeras, och klistra sedan in koden (som du kopierade) in i fältet som heter “Address” (1).
* Repetera detta för alla andra LiveArena rader under ”RTMP Server”.
* Klicka på OK.

Snabbguide för sändning med LiveArena 20171110



* Klicka på “Stream” i LiveArena Wirecast (stream-knappen lyser då rött).
* Din sändning börjar när ditt event är schemalagt att starta.

# Avsluta sändningen så tittarna kan se det i efterhand

* Återvänd till Crome och eventet.
* När du vill avsluta sändningen, klicka på ”Duration”, “End Event” och avsluta med ”Update”.
* Återvänd till LiveArena Wirecast och klicka på “stream”.

# Tips att tänka på

Ingen bild

* Se till att HDMI kabeln sitter i rätt port, både i kameran och datorn.
* Se till att HDMI upplösningen i kameran är inställd på antingen 720p/576p eller 720p

Internetproblem

* Problem med internetuppkopplingen? Gör då ett test på [http://www.speedtest.net. L](http://www.speedtest.net/)ägsta rekommenderade hastigheten för “upload” är 2 mbit/s.
* Om du använder ett öppet internet, se till att portarna 1935 och 5938 är öppna

**Om du behöver hjälp eller har andra frågor eller funderingar, kontakta vår support på helpdesk@svenskhockey.tv**

**Lycka till!**